自治区党委老干部局

局机关档案室建设项目招标采购公告

一、采购项目

项目名称：自治区党委老干部局局机关档案室建设项目

项目地点：自治区党委老干部局

二、采购需求

将自治区党委老干部局1楼库房改建为局机关档案室（采购需求详见附件1）。

三、采购限价

经费预算25万元以内。

四、采购方式

采用比选招标方式确定服务商。

五、供应商资格要求

1.投标人是具有合法经营资格的法人，具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且承诺履行采购文件的各项规定；

2.投标人具有有效的营业执照、具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照），投标文件正本中附相关佐证材料复印件并加盖投标单位印章；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（提供最近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

5.本项目不接受联合体报价。

六、报名方式

请有意参与的服务商填写《采购投标报名表》（附件2），提供所需相关资料（包括但不限于供应商资格证明资料、授权委托书、委托代理人身份证复印件、项目报价书等，所有材料需加盖公章），以纸质密封件形式（封面请注明项目名称、应标单位、联系电话等信息），一式8 份送至自治区党委老干部局办公室（银川市兴庆区进宁北街西侧2-1号自治区党委老干部局12楼）。

七、公告事宜

本公告发布之日起到2026年6月5日下午18:30为投标报名期限，逾期不再接受报名。根据报名情况，2026年6月中旬在自治区党委老干部局12楼会议室组织召开比选招标会议。

联系部门：自治区党委老干部局办公室

咨询电话：0951-5026092 18309517171

附件：1.档案室建设项目需求清单

2.采购投标报名表

自治区党委老干部局

2026年6月1日

附件1

档案室建设项目需求清单

序号	名称	数量	规格型号、技术参数（设备采购及室内装修清单）
1	档案装具与荷载标准值匹配鉴定	1次	1.新建档案室在1楼库房，位于宁夏老干部活动中心大楼1层102室，地下负1层为停车场；

2.施工进场前，需聘请专业公司对1楼库房进行档案装具与荷载标准值匹配鉴定，并出具情况说明或鉴定报告，待鉴定结果符合要求后方可实施后续改造工程。
2	密集架	26组	型号：2300高*900长*560深（单位：毫米）

密集架钢制部分主要由底盘、导轨、架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）和传动机构等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。
1.产品架体为双柱式结构，双面活动架,采用优质钢板模压成型。
2.底盘采用≥2.5mm冷轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。
3.导轨采用≥18*18mm实心方钢，置于一次成型轨座上。导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，两根轨道的水平高度偏差不大于1.0mm，两轨道平行度偏差不大于1.0mm，全长不大于2.0mm，对接处高低差不大于0.3mm。
4.立柱采用≥1.2mm冷轧板（符合国家标准），两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，经四次折弯成矩形柱体每拼立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体。
5.层板采用≥1.0mm 冷轧板经双面三次折弯翻边成形，厚度≥20mm，结构合理，使用方便，每层标准承重80kg。
6.挂板采用≥1.0mm 冷轧板两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。
▲钢制部分化学成分和拉伸试验要求、涂层可迁移元素成分以及抑菌率均需符合国家标准。
7.侧面板采用≥1.0mm 冷轧板形状成平面整体设计。
8.档书条采用≥1.0mm冷轧板，采用挂扣式结构，改变传统档案的不经用、易脱落现象。
9.门板采用≥1.0mm冷轧板，经四次折弯成形，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。
10.顶板采用≥1.0mm冷轧板，通过M6螺栓紧固于立柱上端，顶板应经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。
11.层板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，可根据需要增加或减少层数。
12.折叠摇把：采用可拆卸式折叠摇手，不使用时可向上折叠起来，以避免碰撞。
13.摇柄自动离合器机构：在移动架体时，只有摇动的摇柄转动，其他的摇柄自动垂直向下，不会随之转动，以确保安全性且减少力量损失。
14.集中锁定功能：每列设有锁紧装置，当工作人员进入存储设备工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动存储设备，以保证架内人员的安全。每组存储设备边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。
3	高清摄像头	4个	型号：DS-2CD3146FWD-I

1.分辨率:≥400万
2.传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS
3.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
4.快门：1/3 s~1/100,000 s
5.宽动态范围:120dB
6.日夜切换模式：ICR红外滤片式
7.调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°
8.补光灯类型：红外灯
9.补光距离：最远可达30 m
10.最大图像尺寸：2560×1440
11.防护等级：IP66
12.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
13.子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360，320 × 240）
14.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG
15.视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps
4	高清硬盘录像机	1个	型号：DS-7916N-R4

1.视频输入：不少于 16路
2.视频输出 ：1个HDMI接口，1个VGA接口
3.音频输出： 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
4.硬盘接口：4个SATA接口
5.其它接口 ：2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0
6.压缩标准： H.265压缩
7.视频分辨率：3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz
8.视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264
9.录像方式：手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像
10.录像帧率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
11.录像回放：即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访，日志回访
12.备份方式：常规备份，时间备份，录像剪辑备份
5	视频监视器	1个	型号：24N3G-PRO

1.面板尺寸：≥23英寸，
2.屏幕比例：16:9,
3.分辨率：≥1920 x 1080
4.接口：HDMI，VGA
6	硬盘	1个	1.容量：≥8TB
2.缓存：≥256MB
3.接口：SATA接口
4.转速：≥5400rpm
7	交换机	1个	型号：S1730S-L8T-A1

1.端口数量：不少于8口
2.上行端口速率：千兆
3.下行端口速率：千兆
4.端口类型：电口
8	报警系统	1套	4个无线红外幕帘、报警主机，门磁2个。
9	机柜	1个	9U机柜（安放视频监视器和交换机）。
10	门禁系统	1套	产品颜色：银黑
CPU主频：400MHz；
屏幕：2.4寸TFT屏
机器容量：用户1000、掌静脉500、人脸500、指纹10000、卡1000、密码1000；
支持卡类：ID＋IC+身份证物理号；
验证方式：掌静脉/人脸/指纹/卡/密码；摄像头：双摄像头（红外+彩色）；按键数量：4*4触摸按键；识别速度：<0.6秒；语言：简体中文
记录容量：20万；
网络通讯：TCP/IP＋USB＋U盘/WIFI（选配）；单门磁力锁；最大拉力280kg/锁体250x48.5x25mm
/吸板180x38x11mm/DC12V
磁力锁支架
高强铝合金/90度内开式门L型支架250x4
7x28.5mm/Z型支架180x50x50mm；门禁电源：12V5A
11	灭火器	2组	7kg 二氧化碳灭火器（含箱体2瓶/箱）。
12	库房专用智能电子温湿度计	1个	库房专用高精度瑞士原装进口温湿度传感器，测量精度高、免维护温度测量分辨率： 0.1℃；温度测量精度： ±0.2℃（典型值）
温度测量范围： －40℃～＋125℃；3.5 寸 TFT 真彩屏
外形尺寸： 100 X 92 X 35 （mm）温湿度数据记录功能，支持断线续传。
13	加湿器	1个	适用面积：60-100㎡；操作方式：遥控式；加湿方式：无雾加湿；增湿量：2-5KG/小时；一级能效比；
放置方式：落地式；水箱容量：10L；万向脚轮，LED多功能显示面板。
14	吸尘器	1个	能:干湿两用式；功率:3200W；
线长:6m-10m(含)
储尘类型:尘盒；吸尘器类型:立式(含筒式)；不锈钢桶身，70L容量；最大噪音:80dB。
15	防盗门	1个	国标甲级防盗门。定制尺寸，拆除原有门扇，墙体外侧使用高密水泥板封闭并降低高度，轻钢龙骨框架。内墙石膏板封闭刷乳胶漆。钢质板材厚度：≧1.80mm门扇的外面板、内面板厚度≧ 0.80mm /0.80mm，
符合 GB 17565-2007《防盗安全门通用技术条件》定制防盗门B级锁芯。
16	窗帘	6个	双层加厚避光防尘窗帘。
17	防磁柜	1个	1.8米可存储各种光电介质，8抽屉。
18	查阅桌椅	1套	三聚氰胺板，钢制腿。一桌两椅，右边桌面摆放监控显示屏和电脑显示屏，左边桌面为借阅操作台。
19	书梯	1个	3层书梯1000*640*400，加厚钢板，每层承重100kg以上，立柱采用1.2mm的20*20钢管，钢板选用0.9mm。
20	书车	1个	2层平板书车900*600*360，加厚钢板，每层承重100kg以上，立柱采用1.2mm的20*20钢管，钢板选用0.9mm，万向静音轮。
21	无酸纸档案盒	400个	档案专用无酸纸档案盒。
22	系统集成施工	1批	装修、墙面粉刷、设备安装、拆墙、垃圾清运费、弱电改造、保洁等（包括线材、线槽、桥架等对应辅材）。约15米玻璃墙面拆除后砌墙，地面瓷砖修补以及靠大厅侧墙面装修风格需与大厅风格保持一致。
23	档案管理系统（信创单机版）	1套	文件登记、文件统计、归档设置、文件立卷、档案著录、实现录入、查询、自定义分类、批量修改、批量挂接等管理工作；档案保管管理、档案统计、档案借阅归还登记、分类检索等功能。
24	档案查阅电脑	1台	1.单路≥4核，CPU主频≥2.6GHz；

3.内存≥8GB（须扩存至16GB），最大可支持≥32GB；

4.SSD硬盘≥256GB,SSD+1TB HDD；

5.提供≥1个千兆以太网口，USB3.0接口≥6个；

6.提供不少于2GB独立显卡；

7.显示器屏幕≥23寸；

8.提供整机1年原厂免费质保服务；麒麟操作系统；金山办公软件；瑞星病毒防系统软件。
序号	名称	数量	服务内容（档案业务服务清单）
25	档案数字化	1批	2024年-2025年约3000件文件筛选归档及数字化（含发文汇集整理、著录，资料整理、著录）。约500件留用文件整理装盒上架并制作清单。
26	电子数据归档导入	1套	800G移动硬盘图片、音视频资料筛选归档。要求：按档案馆进馆标准，并与以前同类型档案衔接。50G原有数字化成果挂接档案管理系统。
27	会计凭证增加档号并建立索引清单	1批	将约3000盒会计凭证增加档号并建立索引清单挂接档案管理系统，并按单位、类别、时间、编号（局机关会计档案、机关服务中心会计档案、宁夏老年大学服务中心会计档案、宁夏老干部活动中心会计档案、干休所会计档案、原西安办事处会计档案、基建会计档案、局党费会计档案、局工会会计档案）依次摆放并预留五年空间。
28	原档案室密集架拆除	14组	原档案室密集架拆除清理、地面恢复。
29	档案搬迁	1批	按单位、类型、年份、保管期限等依次摆放，目录或盒号（标记）朝外，方便查找，并预留五年增长空间。

档案室示意图

附件2

采购投标报名表

项目名称
参与投标单位全称

（加盖公章）
法人代表签字
联系人及联系电话
单位基本情况
单位详细地址
报名日期
备 注