宁夏老干部活动中心档案室改造项目采购公告

一、采购项目

项目名称：宁夏老干部活动中心档案室改造项目

项目地点：银川市兴庆区进宁北街西侧2-1号

二、采购需求

1.加装智能密集架。加装双柱双面智能密集架，规格为:长3.6m×宽2.15m×高2.1m，2组1列共6列（5层）。数量：16.25m³。

2.室内地面加固。对智能密集架安装部位底部采用工字钢（8号）进行加固，提升地面荷载。

3.档案室配套设施设备。安装三铁一器、监控报警系统等。具体清单、规格型号、技术参数详见附件。

三、采购限价

10万元以内。

四、采购方式

采用比选方式确定供应商。

五、供应商资格要求

1.投标人是具有合法经营资格的法人，具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且承诺履行采购文件的各项规定；

2.投标人具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照），投标文件正本中附相关佐证材料复印件并加盖投标单位印章；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（提供最近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

5.本项目不接受联合体报价。

六、报名方式

请有意参与的供应商填写《采购投标报名表》（附件2），提供所需相关资料（包括但不限于供应商资格证明资料、授权委托书、委托代理人身份证复印件、项目报价书等，所有材料需加盖公章），以纸质密封件形式（封面请注明项目名称、应标单位、联系电话等信息），一式7份送至宁夏老干部活动中心2楼209室（银川市兴庆区进宁北街西侧2-1号）。

七、公告事宜

本公告发布之日起到2026年8月21日下午18:30为投标报名期限，逾期不再接受报名。根据报名情况，2026年8月下旬在宁夏老干部活动中心组织召开比选会议。

联系部门：宁夏老干部活动中心办公室

咨询电话：0951-5054925

附件：1.档案室改造项目需求清单

2.采购投标报名表

宁夏老干部活动中心

2026年8月13日

附件1

档案室建设项目需求清单

序号	名称	数量	规格型号、技术参数（设备采购及室内装修清单）
1	高清摄像头	4台	型号：DS-2CD3146FWD-I

1.分辨率 : ≥400 万

2.传感器类型 :1/3" Progressive Scan CMOS

3.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） ，0 Lux with IR

4.快门： 1/3 s~1/100,000 s

5.宽动态范围 :120dB

6. 日夜切换模式： ICR 红外滤片式

7.调节角度：水平：0 °~355 ° , 垂直：0 °~75 °

8.补光灯类型：红外灯

9.补光距离：最远可达 30 m

10.最大图像尺寸：2560×1440

11.防护等级： IP66

12.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440， 1920 × 1080，

1280 × 720）

13.子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360，320

× 240）

14.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG

15.视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps
2	高清硬盘

录像机	1台	型号：DS-7916N-R4

1.视频输入：不少于 16 路

2.视频输出 ： 1 个 HDMI 接口， 1 个 VGA 接口

3.音频输出： 1 路，RCA 接口（线性电平， 阻抗： 1K Ω )

4.硬盘接口：4 个 SATA 接口

5.其它接口 ：2 个 RJ45 接口， 1 个 RS-485 接口， 1 个 RS-232 接口，2

个 USB2.0， 1 个 USB3.0

6.压缩标准： H.265 压缩

7.视频分辨率：3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz， 1920*1080/60Hz，

1600*1200/60Hz， 1280*1024/60Hz， 1280*720/60Hz， 1204*768/60Hz

8.视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264

9.录像方式：手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录

像，动测或报警录像，动测且报警录像

10.录像帧率：

8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF

/QCIF

11.录像回放： 即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，

外部文件回访， 日志回访

12.备份方式：常规备份，时间备份，录像剪辑备份
3	视频监视器	1台	型号：24N3G-PRO

1.面板尺寸： ≥23 英寸，

2.屏幕比例： 16 :9,

3.分辨率： ≥1920 x 1080

4.接口：HDMI，VGA
4	硬盘	1个	1.容量： ≥8TB

2.缓存： ≥256MB

3.接口：SATA 接口

4.转速： ≥5400rpm
5	交换机	1台	型号：S1730S-L8T-A1

1.端口数量：不少于 8 口

2.上行端口速率：千兆

3.下行端口速率：千兆

4.端口类型： 电口
6	报警系统	1套	4 个无线红外幕帘、报警主机， 门磁 2 个。
7	机柜	1个	9U 机柜（安放视频监视器和交换机）。
8	门禁系统	1套	产品颜色：银黑
CPU主频：400MHz；
屏幕：2.4寸TFT屏
机器容量：用户1000、掌静脉500、人脸500、指纹10000、卡1000、密码1000；
支持卡类：ID＋IC+身份证物理号；
验证方式：掌静脉/人脸/指纹/卡/密码；摄像头：双摄像头（红外+彩色）；按键数量：4*4触摸按键；识别速度：<0.6秒；语言：简体中文
记录容量：20万；
网络通讯：TCP/IP＋USB＋U盘/WIFI（选配）；单门磁力锁；最大拉力280kg/锁体250x48.5x25mm
/吸板180x38x11mm/DC12V
磁力锁支架
高强铝合金/90度内开式门L型支架250x4
7x28.5mm/Z型支架180x50x50mm；门禁电源：12V5A
9	灭火器	2组	7kg 二氧化碳灭火器（含箱体2瓶/箱）。
10	库房专用智能电子温湿度计	1个	库房专用高精度瑞士原装进口温湿度传感器，测量精度高、免维护温度测量分辨率： 0.1℃；温度测量精度： ±0.2℃（典型值）
温度测量范围： －40℃～＋125℃；3.5 寸 TFT 真彩屏
外形尺寸： 100 X 92 X 35 （mm）温湿度数据记录功能，支持断线续传。
11	加湿器	1个	适用面积：60-100㎡；操作方式：遥控式；加湿方式：无雾加湿；增湿量：2-5KG/小时；一级能效比；
放置方式：落地式；水箱容量：10L；万向脚轮，LED多功能显示面板。
12	吸尘器	1个	能:干湿两用式；功率:3200W；
线长:6m-10m(含)
储尘类型:尘盒；吸尘器类型:立式(含筒式)；不锈钢桶身，70L容量；最大噪音:80dB。
13	防盗门	1个	国标甲级防盗门。定制尺寸，拆除原有门扇，墙体外侧使用高密水泥板封闭并降低高度，轻钢龙骨框架。内墙石膏板封闭刷乳胶漆。钢质板材厚度：≧1.80mm门扇的外面板、内面板厚度≧ 0.80mm /0.80mm，
符合 GB 17565-2007《防盗安全门通用技术条件》定制防盗门B级锁芯。
14	防磁柜	1个	1.8米可存储各种光电介质，8抽屉。
15	书梯	1个	3层书梯1000*640*400，加厚钢板，每层承重100kg以上，立柱采用1.2mm的20*20钢管，钢板选用0.9mm。
16	书车	1个	2层平板书车900*600*360，加厚钢板，每层承重100kg以上，立柱采用1.2mm的20*20钢管，钢板选用0.9mm，万向静音轮。
17	档案管理系统（信创单机版）	1套	文件登记、文件统计、归档设置、文件立卷、档案著录、实现录入、查询、自定义分类、批量修改、批量挂接等管理工作；档案保管管理、档案统计、档案借阅归还登记、分类检索等功能。
18	档案查阅电脑	1台	1.单路≥4核，CPU主频≥2.6GHz；

3.内存≥8GB（须扩存至16GB），最大可支持≥32GB；

4.SSD硬盘≥256GB,SSD+1TB HDD；

5.提供≥1个千兆以太网口，USB3.0接口≥6个；

6.提供不少于2GB独立显卡；

7.显示器屏幕≥23寸；

8.提供整机1年原厂免费质保服务；麒麟操作系统；金山办公软件；瑞星病毒防系统软件。
19	智能档案密集架	12组	长3.6m×宽2.15m×高2.1m，2组1列共6列（5层）。数量：16.25m³。

智能档案密集架参数见附表
20	地面加固	1项	8号工字钢加固，木方格填充，平面用防火板和木地板铺平。面积约20㎡，根据档案室改造实际需求和采购方要求加固。地面加固需满足密集架满载承重需求。

智能密集架技术参数

一、产品各部功能

1.结构要求

（1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。

（2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。

（3）搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度。

（4）轨道应焊接固定，轨道与地面齐平（预埋轨道按采购人要求时间完成）

2.传动机构要求

（1）传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。

（2）摇手柄：采用镀锌摇柄式摇把，方便操作，摇动轻便，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。

（3）传动部件要求：

①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。

②链轮：采用链轮为12－48齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。

③轴承：采用P204E级调心轴承。

④链条：采用Φ8.5，节距12.7摩托车滚子链条。

⑤摇手体：采用自脱挂式摇手。

⑥紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。

⑦滚轮为HT200铸铁，经加工成型。

⑧连接管：采用优质钢管，表面镀锌防腐处理。

3.底盘要求

底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。高度不小于12CM。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板，立柱与大梁链接保证底盘架体不扭曲、错位和变形。

4.导轨要求

导轨采用20*20mm实心方钢，实心方钢置于2.0mm厚钢板上，塞焊而成，分段连接，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平，轨道表面经镀锌处理。

5.立柱要求

立柱：δ=1.2mm，采用优质冷轧钢板，成型尺寸50×39mm，允许尺寸公差±1mm，整体采用七面六折边一次滚压成型工艺。立柱正面及两侧各压2条加筋（通筋），侧面为V型加筋，尺寸3×1mm,正面为梯形加筋，尺寸8×1.5mm，加筋允许尺寸公差±0.5mm，侧面V型加筋之间设有一排挂钩孔，排孔上下孔距为50mm，正面两端为小圆弧设计，圆弧半径1.75mm。多条通筋式设计更有效的增强立柱承重力及稳固性，两端小圆弧设计使得整个立柱简洁大方，外形新颖，结构独特；侧面冲孔均匀，层数和层距可按需要自行调整。

6.搁板要求

搁板：δ=0.8mm，采用优质冷轧钢板，每块搁板采用七面六折边一体成型工艺，正面设有两组压筋，每组2条通筋（一条V型、一条梯形），V型压筋尺寸为3×1.2mm，梯形压筋尺寸6.5×1.3mm，两侧面各有一条V型压筋尺寸为3×1.2mm，加筋允许尺寸公差±0.5mm；压筋不得导致搁板变形。不影响搁板结构性能且能使得搁板加强承重强度；外形美观，结构新颖，刚性足。表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，色泽靓丽，无颗粒，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。

7.挂板要求

挂板：δ=0.8mm，采用模具一体冲压成型，两端共2排4挂钩结构设计，中间冲压腰形拉伸翻边成型2个台阶加强孔，孔上2公分位置设有一条通筋，上下端各有一条直角折弯边，上方冲有两个挂接挡板的矩形方槽，下方冲有四个隔板固定槽，组装后平整、牢固，承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，色泽靓丽，无颗粒，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。立柱与挂板采用4挂钩扣接式，相对于传统挂板，强度高，连接更牢固。

8.挡棒

挡棒：δ=0.6mm，采用优质冷轧板一体成型，成型14×14mm，尺寸允许误差0.5mm，五面四折弯，插挂式挡棒，安放好后，两端可钩住挂板，不易脱离，挡棒三面有通筋设计（V型通筋），加筋尺寸2.5×1.2mm，外形美观，强度高，表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。

9.侧护板要求

侧护板为钢板，一体成形（表面喷塑），采用0.8mm优质冷轧钢板。

10.门面

门框δ=0.8mm, 门板δ=0.8mm优质冷轧钢板； 门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑。

11.顶板

通过M6螺栓紧固于立柱上端，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。

12.技术、安装标准 及制造公差要求

（1）每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。

（2）传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。

（3）导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。

（4）底梁必须平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。

（5）架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。

（6）各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。

（7）所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。

（8）喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。

（9）产品各零件、组合件之间应能具有互换性。

（10）搁板上均匀载重400N，放置24h最大挠度小于4mm，卸载后2h搁板不得有裂缝，残余变形量不大于0.3mm。

（11）每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。

（12）在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于11.8N。

13.工艺要求

（1）投标企业应该制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。要有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全

（2）所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕

（3）所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整

（4）每标准节组装后，质量符合技术标准要求

（5）产品的全部钣金件应经过严格的酸洗、除锈、磷化处理。颜色按用户要求，表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合GB-T13667.16.3档案管理要求，色泽应一致，喷涂无死角。漆面应均匀光滑、无划痕。

（6）所有标准件及紧固件均经热浸处理。

（7）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。

14.载重性能要求

（1）每标准节（六层双面搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重40kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾斜现象。

（2）在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。

15.外观质量要求

（1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。

（2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。

二、密集架材料规格、标准、要求一览表

名称	设备配置	材料规格	技术参数	性能说明
轨道	轨道座	2.0MM	冷轧钢板	轨道表面经镀锌处理
轨道	20*20MM	实心方钢镀锌
底盘	底梁、轴承档	2.3MM	冷轧钢板	底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑，分段式结构。
架体	立柱	1.2MM	冷轧钢板	结构坚固合理、美观大方不变形。
搁板	0.8MM	冷轧钢板	架体结实,坚固,设备新颖,安装规范,
挂板	0.8MM	冷轧钢板
门面	门框	0.8MM	冷轧钢板	门面,款式新颖,表面喷塑
门板	0.8MM	冷轧钢板
侧护板	侧板	0.8MM	冷轧钢板
传动机构	轴承	P204	双排滚珠调心轴承	精密度高,万向灵活,材料质量好,耐压与耐磨性能好
传动轴	Φ20	45#精钢	传动机构配合精密度高,定位可靠,传动轻便灵活,摇手轻,运行平稳性能达到和超过国家标准
连接钢管	Φ25*2.5	连接钢管
铁滚轮	HT200铸铁
链轮	ZG45	滚齿精制
摩托车链条	FR420	Φ8.5，节距12.7
摇手体总成	摇手体	ZG45	双向超越离合器结构	造型美观大方,手感舒适,把手为折叠式,可避免通道障碍,摇动任意一列不会带动其它把手
滚珠轴承
制动装置	侧列锁定装置	808锁
每列均装有制动装置,磁性密封条,操作方便,制动可靠,使用存取安全
中列制动装置
防护装置	防震,防尘装置	20MM	磁性冰箱门吸条	每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震,防尘,防鼠,防光,防潮,防火功能
顶板	0.6MM	冷轧钢板
防尘板、防鼠板	0.6MM	冷轧钢板
防倾倒装置	2.3MM	冷轧钢板
表面处理	前处理
采用优质塑粉进行喷塑，表面光整，美观大方。
以上材料中的冷轧钢板，均应选用优质冷轧钢板。

三、智能密集架系统要求

1.系统概述

基于档案资料文件的存储及管理的实际需要，应用嵌入式系统控制、射频识别技术、计算机网络、生物识别技术、数据库和物联网络平台技术，开发一个具有开放体系结构的、易扩充的、易维护的、具有良好人机交互界面的智能档案存储管理平台系统。

该系统可以快速有效地管理档案资料的出入库、调取、盘点、报表、查询等功能，实现档案部门在管理上“实时感知、实时可查”的总体要求，结合档案库房的实际情况，通过软硬件的开发与部署，全面提高档案资料管理的信息化和智能化水平，并实现管理的高效率、实时性、安全性、科学化、现代化、智能化，从而保障资料的存储安全、有序、高效运转，充分发挥其效能，提高档案管理的效率。

整个系统功能概述：

（1）实现智能化的架体存储操作，迅速、有效、便捷的开启和关停；

（2）支持RFID的运用，自动识别档案个体的具体定位；

（3）实现多重安全保障的工作区域，确保人员万无一失；

（4）实时的环境及安全监控系统；

（5）实现管理档案、控制架体、RFID盘点多合一的智能系统。

2.技术功能说明

功能	项目	说明

架

体

基

本

功

能

固定列具备智能化人机交互功能	固定列触摸屏具有如下人机互动功能：

（1）固定列触摸屏具有用户中心功能，在用户中心可添加、删除用户，可注册设置用户登录密码、指纹信息、人脸信息、RFID身份卡信息、九宫格手势密码、声纹信息。

（2）智能系统开机时能自动根据实际列数生成对应的密集架3D立体图，可在3D立体图上选择任一列上下左右滑动控制该列架体的打开、关闭、通风、锁定、查看等操作。

（3）密集架移动时，固定列显示屏有实时的、真实的的架体运行位置3D立体图形显示。

（4）具有系统消息、语音消息、业务消息、系统状态、历史记录的查看功能；具有架体操作、档案查询、温湿度查询、查看列、电子标牌、音量调节等常用功能的快捷菜单。

（5）具有高频档案标签扫描开架功能，将贴有标签的档案在RFID扫描平台上进行扫描，系统自动查询对应的档案并将对应列密集架自动打开。

（6）档案查询可通过关键词、档案号、标签信息查找到档案所在的位置。

（7）图形化查询任意列，以获得该列的档案存储信息。

（8）支持环境管理，可显示近24小时温湿度、PM2.5、TVOC、甲醛、CO2数据信息以及数据曲线，曲线可放大缩小查看。

（9）具有语音开启、声音关闭、系统参数设置等功能；系统参数设置必须输入正确的九宫格手势才能进行设置。

（10）系统具有操作帮助功能，可查看详细的用户操作手册（PDF格式）。

（11）显示区域内所在区号及区号描述、列号、状态等信息。（12）具有良好的人机交互功能，任意界面三指收拢可迅速返回首页，全程语音提示。

（13）可以设置并显示密集架所存放档案的电子标牌。

（14）语音控制唤醒电子标牌界面。通过离线语音声控，可在任意其它界面切换至电子标牌显示的界面，方便人员快速获知该列档案类型（例如：财务档案、人事档案、文书档案等等）。

（15）具有接收管理端计算机发来的语音对讲消息并形成列表，可随时播放语音消息。具有向管理端计算机发送语音对讲消息功能，管理端计算机能接收消息并形成列表，可随时播放语音消息。其传输时间不超过2秒钟，方便馆员业务沟通对接。

（16）具有语音搜索及查询翻页功能，在固定列查询档案时，可根据档案关键词或档案号语音搜索对应的档案，并且可通过语音说出“上一页”、“下一页”、”第XX页”，可以实现对搜索结果的任意翻页。

（17）密集架区描述和公告内容可以通过固定列屏触摸的方式直接进行编辑，可以设置区描述公告内容的字体类型、颜色，字体类型不少于7种，字体颜色不少于30种。

（18）固定列触摸显示屏支持可通过手写输入、智慧拼音输入法、语音输入法等多种方式实现关键字查询档案信息。（19）固定列屏上可显示某个团组真实的3D场景，通过指尖滑动，可以在显示屏上360°旋转、放大、缩小3D场景，可直接在3D图形上进行密集架打开，关闭，通风，锁定等操作。3D库房实景可根据实际库房情况做更换。
移动列具备智能化人机互动功能	移动列实现如下功能：

（1） 通电开机2秒内即可控制架体的全区域关闭、打开、通风、锁定等操作，支持手势滑动操作，同时具备语音提示。

（2）具有图形化查询本列的档案存储信息以及通过关键词、档案号查询档案所在的位置并能自动打开。

（3）具有电机、灯光等参数设置菜单；支持运行时实时显示移动距离及工作电流；支持通讯状态实时显示；支持灯光独立控制。

（4）显示近24小时温湿度数信息以及数据曲线，曲线可放大缩小查看；

（5）显示所在区号及描述、列号、通告、状态等信息；显示密集架所存放档案类型的电子标牌。
采用高分辨率彩色触摸屏	固定列触摸屏尺寸≥15寸（不含外壳），分辨率≥1024×768dpi，操作系统采用开源的Android/Linux系统，竖屏安装。

固定列触摸屏采用集成了人脸识别摄像头、条码扫描模块、指纹模块、RFID刷卡、声控模块、USB接口等的一体化触摸屏。

（3）移动列触摸屏尺寸≥8寸（不含外壳），分辨率≥800×600dpi。

（4）固定列系统采用≥4核处理器，运行顺畅，处理能力强、画质清晰流畅，支持以太网、485通讯，功能强大，不存在卡慢、自动重启等缺点。

（5）可在固定列触摸显示屏任意界面多指合拢滑动实现返回主界面，在文件浏览界面双指合拢/分开滑动可缩小/放大文件界面；移动列触摸显示屏左右滑动可控制移动列左右移动，向上滑动通风，向下滑动关闭；移动列移动过程中LED数码显示管或触摸屏给出移动方向的指示，且在架体移动过程中，点击触摸屏任意位置，移动列应能停止移动。
采用24V直流120W无刷直流电机驱动	（1）电机低噪声，免维护，无火花，长寿命。具有缓启动缓着陆功能：可低速启动、高速运行、轻柔合拢，避免碰撞。电机运行速度可以通过触摸屏调节。

（2）电机低速启动、高速运行、轻柔合拢曲线参数可以通过固定列触摸屏调节。
智能声控及语音提示人机交互	系统具有离线智能声控功能：通过装在侧板上的拾音盒，在收到特定的普通话声音指令后，架体能实现自动打开、关闭、停止、电子锁定等功能。语音识别距离不小于5米，在无噪声干扰的条件下，要求10米之外也能实现语音识别；

语音唤醒词可通过自学习的方式任意修改，不能使用固定的唤醒词或者预设值的唤醒词。

（3）高音质语音提示：架体的打开、关闭、通风、锁定、安全警告、架内有人、温湿度超限等情况有语音播报及提示；

（4）语音提示声音音量可调，并提供不少于5种声音供选择。
任意多通道开启功能	（1）可以实现同一区域一键打开任意多个（≥2）通道。在固定列屏幕的打开界面，一次输入任意多个要打开的列号，系统会根据可用路轨长度，开启多个通道，实现开启多通道功能。

（2）通道数和每个通道距离可通过触摸屏进行设置，需要更改多通道时，无需重新学习探测。
数码管	数码管采用2位不小于1.8寸彩色数显模式，列号显示系统自动按顺序生成列号，并可修改列号。
系统登录	固定列提供以下登录方式：

（1）提供密码登录方式；

（2）可根据安全程度设置手势图案为9点图案、16点图案、25点、36点图案等手势密码验证方式；

（3）提供离线人脸识别登录方式；

（4）提供指纹识别登录；

（5）提供RFID刷卡登录。
条码或电子标签管理	通过固定列扫描档案上的条码或电子标签，可以对档案进行查找，并自动提示档案的存放位置，人员进入通道时，提供档案位置的语音提示。

支持摄像头扫条码查询档案。
安全的移动端管控	（1）在内网覆盖的条件下，可以通过任意一台手机（安卓系统和IOS系统）、PDA等移动设备，如有系统登录权限，可对密集架进行控制（打开、关闭、锁定、通风）；可查看密集架区域的温湿度、空气质量等环境参数。

（2）PDA管理系统具有层架和档案的条码和标签扫描功能，可实现档案查询、借阅、归还、盘点、密集架控制、查找档案打开架体功能。

（3）PDA管理系统支持指纹识别管理和一键锁定功能，可通过指纹进行锁定和解锁。
手、电动互换功能	断电或停电后自动切换成手动功能。
业务信息	当前固定列登录权限用户接受业务端发来的信息（包括审批与申请审批、需出库档案信息等），方便对档案业务的借、还、出库、入库进行快速处理。
自动LED灯照明系统	采用LED自动照明系统，根据情况可灵活选择如下模式：

（1）人员进架体灯亮，人员出架体灯灭。

（2）架体打开超过40CM时灯亮，架体关闭时灯灭。

（3）灯光常闭。

（4）灯光亮度可调。
架体到位检测系统	每个通道采用两套非接触式的磁感应位置检测传感器判断架体是否关闭，避免单一传感器故障引起电机堵转，显示屏上可查询判断传感器是否有故障。
声光影四位一体提示档案位置功能	无论在架体触摸屏还是在管理计算机上查找档案，显示查找结果并点击打开按钮后，该档案所在列远程自动打开，列号数码管闪烁，触摸屏上以三维立体图红点指示方式显示档案所在的单元格位置，架体节层指引定位灯亮，人员进入通道后，应由扬声器给出档案所在位置的语音提示，实现声光影四位一体精确引导档案位置。
紧急电子锁定功能	可以通过显示屏的电子锁定按钮对操作进行锁定，架体锁定之后，控制屏上面显示禁止移动操作。
温湿度检测及定时通风功能	具备温湿度检测及定时通风、超限通风功能。逐列依次最大通道打开全面通风，通风间隔时间可设置。通风时，语音播报通风区域信息。
自动关闭功能	当架体内通道没有人或其它物体且节能息屏时，架体可以自动关闭。在固定列控制屏的设置界面里，可以对该关闭功能设置开启与否，并可以设置自动关闭时间。
开机自检功能	密集架开机时，可自动对密集架的状态进行自检，检测内容包括：红外和接近感应传感器状态、温湿度传感器状态、触摸屏状态、电机状态、烟雾传感器状态、语音识别模块状态、照明灯状态、网络状态、级联通信状态、机械锁定状态。
日志存储和查看	在脱机或在线状态下，应能在固定列触摸显示屏上按年、月、日查询最近十年的报警日志和操作日志，支持视频查看，可查看现场抓拍图片，抓拍图片分辨率应为1920×1080；日志在本地存储空间不小于1GB，可存储不少于10万条日志记录
休眠设置功能	系统在无人操作一定时间后可进入系统屏保状态，屏保页面可设置成环境树、黑屏、温湿度仪表盘、自行设定的轮播图片，显示模式可设置。
系统统计	固定列具有系统统计功能，可统计架体操作，档案注册、借还、审批，故障修复，系统设置等次数，可按时间进行查询。
列号正序与倒序显示功能	架体列号支持自动编址，列号显示可从左到右递增编址排序，也可从右到左递增编址排序，方便馆内的布局设置。
固定列WEB发布功能	固定列具有站点WEB发布功能，访问固定列发布的站点网址可直接操作架体打开，关闭，通风，锁定等功能。
架体运行与温湿度曲线并行显示功能	在固定列屏上操作密集架时，密集架在运动时可直接调出架内温湿度曲线并行运行，密集架实时运行，温湿度曲线也可实时显示。此模式可进行设置。
人体安全保护功能	红外对射保护功能	过道采用红外保护技术，当架体关闭时，如有人员在通道内，能轻易触发红外对射，使架体停止移动。
人员进出架体检测	每个通道配置人员检测红外模块，对人员进入或者离开通道进行检测，进出人员都可以准确显示人数，以保证架内有人时系统锁定不能操作，无人时系统解锁。
紧急停止或锁定 功能	下列情况密集架能立即锁定或停止：

（1）触动安全系统；

（2）架体运动时触摸显示屏；

（3）有异物进入关闭移动中的通道；

（4）任何安全装置发生故障；
运行超时保护功能	当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。应具备超时运行保护功能：运行时间（应可调）超过时能紧急停止运行。
防夹保护功能	实现安全的密集架防夹保护功能，在所有传感器失效情况下，通过向密集架运动方向施加反向力能够可靠停止运行，且反向力大小可调节。
安全电压供电功能	①除进电线路外，系统所有部件用电不超过24V；

②紧急情况下，可以自动关闭密集架区域的电源；

③紧急情况下，可以自动关闭密集架区域的移动列的电源。
机械锁锁定功能	在移动列上将机械锁锁定之后架体无法移动，在控制屏状态显示机械锁锁定，所有操作禁止。

档案管理平台功能	档案操作基本功能	上位机具备档案注册、查询、销毁、借阅、归还、审批、统计、打印、批量导入导出、移架、标签绑定、盘点等功能。
档案批量下发	支持档案批量操作，管理平台可选择多份要处理的档案，一次性批量下发到对应架体上，直接在架体上进行批量操作。
登录方式	支持指纹、人脸、用户名密码等多种登录方式。
用户权限管理功能	管理系统不同功能可以通过权限划分帐号管理。在系统的用户管理中设置了用户以及群组管理，可以对不同用户、不同群组设置不同档案访问权限以及系统操作权限，实现了对群组、用户的新建、修改、删除、密码修改、权限设置等功能。

系统具有单列单独权限管理，在同一个团体，操作用户只对各自负责的密集架所对应的列具有访问权限设置，可单独进行打开功能。
借出/归还

记录/审批功能	支持借还审批功能，可通过查询、扫描条码或读取电子标签方式录入借出/归还的档案信息，并通过平台软件生成相应的借出/归还记录，可定义审批流程，档案借出进行审批；固定列触摸屏具有档案管理功能，支持档案注册、借阅、归还、审批操作。档案借阅归还记录可查询。
跨区搜索	固定列控制器可实现跨区列搜索档案位置。在同一局域网内的多个固定列控制器可分成不同的区域，并可通过其中一个固定列控制器搜索不同区域的档案信息。
视频监控中心	可显示库房各个监控点的画面，可实时查看库房具体场景。
数据备份功能	管理平台可对数据库按时自动进行备份，防止数据丢失。
移动列三维效果操作	可通过管理平台软件显示各个移动列的三维效果图，并可直接在密集架图示上对选定的单元格录入和查询档案信息。可在固定列和移动列触摸显示屏上点击单元图标后查看该单元内档案目录、在库数量及借出数量等信息。
管理计算机架体 控制	计算机远程控制各架体打开、关闭、通风、锁定等各种操作；具备档案管理查询、信息录入、借还档案审批功能等功能；具备远程设置各架体的配置参数、区列号、故障诊断等功能；在打开档案所在的架体时自动在右下角显示该区域监控视频，可以实时查看区域架体运行情况及掌握工作人员情况。

附件2

采购投标报名表

项目名称
参与投标单位全称

（加盖公章）
法人代表签字
联系人及联系电话
单位基本情况
单位详细地址
报名日期
备 注